







高速充電樁鼓勵計劃

一次性核證型號文件


文件日期：　　　　年　　　月　　　日





	註冊專業工程師簽署：
	               
	簽署日期：
	               



*本文件須由根據《工程師註冊條例》（第409章）註冊，並屬電機或屋宇裝備界別的註冊專業工程師簽署核證。
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致　環境及生態局（環境科）：

本人　　　　　　為註冊專業工程師＊，就高速充電樁鼓勵計劃要求下，已於　　　年　　　月　　　日為下表的移動式高速充電樁型號完成一次性核證，其主要的技術規格如下。本人並隨此一次性核證型號文件附上完整技術規格文件的核證副本。
	移動式高速充電樁

	製造商／品牌名稱：
	　　　　　　　　　　　　

	型號：
	　　　　　　　　　　　　

	名稱：
	　　　　　　　　　　　　

	充電槍數量：
	　　　　　　　　　　　　

	充電槍額定輸出功率（千瓦）：
	　　　　　　　　　　　　

	儲電量（千瓦時）：
	　　　　　　　　　　　　

	充電制式：
	選擇充電制式

	補電功率（千瓦）：
	　　　　　　　　　　　　

	補電制式：
	選擇補電制式

	尺寸[長／闊／高（米）]：
	

	外觀照片：
	銘牌照片：

	
	




	註冊專業工程師*簽署：
	　　　　　　　　
	註冊編號：
	　　　　　　　　　　　

	註冊專業工程師*姓名：
	　　　　　　　　
	工程界別：
	電機／屋宇裝備#

	聯絡電話：
	　　　　　　　　  
	簽署日期：
	　　　　　　　　　　　

	電郵地址：
	　　　　　　　　 
	
	



*本文件須由根據《工程師註冊條例》（第409章）註冊，並屬電機或屋宇裝備界別的註冊專業工程師簽署核證。
#將不適用者刪去。
2
本人就此確認（確認後請在所有空格內加上「✓」號）：

☐	以上移動式高速充電樁型號的技術規格，符合高速充電樁鼓勵計劃就移動式高速充電樁訂明的技術規格要求：即移動式高速充電樁每支充電槍的額定輸出功率可達到100千瓦或以上，並搭配最少80千瓦時或以上的儲電量。

☐	以上移動式高速充電樁型號營運的場地，有充足停車位置的時候，可為與其充電槍相等數量的電動車同時充電。

☐	以上移動式高速充電樁型號符合香港現行法例和指引下的技術和安全的標準及規定（包括但不限於由環境保護署、運輸署、消防處及機電工程署所制定及發出有關電動車輛充電設施的標準及規定）。

☐	本人同意環境及生態局（環境科）就本人於本文件內作出的核證或聲明，主動聯絡本人，以取得一切必要之資料，並進行核查及驗證，以確保移動式充電樁符合高速充電樁鼓勵計劃的訂明要求。

☐	本人明白如本人在本文件內作出的核證或聲明中，或在與該等核證或聲明有關連的情況下，作出虛假聲明或失實陳述，可導致本人遭起訴。本人明白以欺騙手段取得金錢利益，屬於刑事罪行。
	註冊專業工程師*簽署：
	　　　　　　　　
	簽署日期：
	　　　　　　　　　　　



*本文件須由根據《工程師註冊條例》（第409章）註冊，並屬電機或屋宇裝備界別的註冊專業工程師簽署核證。
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